Der nachfolgende Text ist in alle Leistungsverzeichnisse aufzunehmen, sobald im Devistext Beispielprodukte aufgeführt werden.

**3. Leistungsverzeichnis**

**Beispielprodukte und Qualitätsanforderung**

Für die präzise Beschreibung der Qualitätsanforderungen können bei einzelnen Positionen Beispielprodukte aufgeführt sein: Als Fabrikate- oder Produktenamen, Typenbezeichnungen und technische Daten.

Der Anbieter ist in der Fabrikate- resp. Produktewahl absolut frei. Für seine Offerte muss sich der Anbieter, je nach Position, für ein Produkt- resp. Fabrikat-Angebot entscheiden. Dieses hat dem Beispielprodukt gleichwertig zu sein. Die Gleichwertigkeit wird vom Fachplaner nach bestem Ermessen beurteilt. Die angebotenen Produkte sind bei der entsprechenden Position im Leistungsverzeichnis unter Angabe aller erfragten Spezifikationen und Leistungsmerkmale genau zu benennen. Vom Beispielprodukt abweichende Angebote sind so zu dokumentieren, dass die Leistungsangaben überprüft werden können.

**Wo ein Beispielprodukt aufgeführt ist und seitens des Unternehmers kein Eintrag vorgenommen wurde, gilt das Beispielprodukt als offeriert.**

Beispiele:

359.111 Einflüglige Türe in Metall.  
Volltüre.  
Ausführung VKF EI 30.  
Türelement wandhoch mm 2'650.  
Breite mm 800.  
Beschläge:   
Türdrücker aus Edelstahl , matt gebürstet,   
Drückerlänge mm 130, NW mm 20,   
zB. Glutz 5071 Memphis oder   
gleichwertiges …………….  
Langschild Edelstahl, matt gebürstet,   
Länge mm 210, Breite mm 40.  
 zB. Glutz 5341S oder   
gleichwertiges …………  
   
etc. St. 5 …..………. …………..

359.153 Zuschlag zu Pos. 358.110  
Türschliesser. verdeckt montiert.  
Marke, Typ: z.B. Dorma ITS 96  
oder gleichwertig ………………. St. 5 …..………. …………..

Leistungsverzeichnisse bei Haustechnikanlagen

Beispiele:

211.401 Lüftungszentrale

Zuluftmonobloc  
 Angebot: Beispielprodukt:

Fabrikat ………………… (Seven-Air)

Typ ………………… (SKG 8.5)

Qualitätsstufe nach

SWKI 92-2 B ………………… Stk. 1 …..………. …………..

Wärmerückgewinnungsteil (Plattentauscher)

Plattenwärmetauscher ALU in Monobloc eingebaut

mit internem Bypass-System für stetige Umführung

des Plattentauschers und Kondenswasserablauf Stk. 1 …..………. …………..

Angebot: Beispielprodukt:

Fabrikat ………………… (Hoval)

Typ ………………… (NV-070/R-130B)

Volumenstrom AUL ………………… (3'500 m3/h)

Volumenstrom ABL ………………… (3'500 m3/h)

Lufteintritt AUL ………………… (-13.0°C/90%r.F.)

Luftaustritt AUL ………………… (20.0°C/25%r.F.)

Luftaustritt ABL ………………… (0.3°C/84%r.F.)

Luftwiderstand AUL ………………… (52 Pa.)

Luftwiderstand ABL ………………… (52 Pa.)

Temperaturwirkungs-

grad ………………… (63%)

Allgemeiner Hinweis

Bei Plättliarbeiten ist der Plättli-Lieferant und nicht ein Zwischenhändler als Bezugsquelle anzugeben. Wenn der Zwischenhändler auch mitrechnet, hat er gegenüber seinen Konkurrenten einen Preisvorteil.